
Lámina 1 
Relevamiento y diagnóstico del espacio estudiado
Premisas de diseño Lumínico y Acústico/Síntesis Gráfico Conceptual.
Planta del local y dos cortes de arquitectura (longitudinal y transversal) con definición de áreas o sectores de uso. Acotar. Esc. 1:100(Piezas gráficas técnicas).	    20%
Lámina 2
Planta y 2 corte/s con ubicación de materiales acústicos superficiales propuestos (reflectantes y absorbentes) Esc. 1:75 
[bookmark: _GoBack]Especificaciones técnicas , en planta y cortes, de los materiales seleccionados
Desarrollo de los cálculos de Absorción Acústica     35%
Lámina 3
Planta de cielorraso  con ubicación de luminarias. Esc. 1:75 (Pieza grafica técnica). 
Catálogo de luminarias  
Desarrollo de los cálculos de Luminotecnia	   35%
Valoración general
Grado de correlación entre relevamiento, diagnóstico y premisas con la propuesta técnico-constructiva y los cálculos de  acústica y luminotécnica./Síntesis Lograda 	  10%

NOTA FINAL:     80    %
